**Инструкция по эксплуатации межкомнатных дверей**

**1. Хранение**

Хранение должно осуществляться таким образом, чтобы исключить механическое повреждение двери, а также попадание воды на продукцию.

Двери должны храниться в заводской упаковке в сухом, вентилируемом помещении с температурой не ниже +5С°, горизонтально, с числом подложек не менее трех штук, или вертикальном положении. Сохраняйте упаковку до момента установки.

Не храните двери вблизи нагревательных приборов, избегайте попадания на дверь прямого солнечного света. Резкие колебания окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин, искривление отдельных элементов конструкций. КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается хранить двери в помещениях,где производится ремонт или строительные работы.

**2. Рекомендации по установке**

При установке двери в строящемся или ремонтируемом помещении, необходимо убедиться, что влажность не превышает 60%, и все материалы просохли. Монтаж дверных блоков проводится ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ всех «влажных работ» (оштукатуривание, заливка полов и т.д.).Избегайте чрезмерного повышения температуры внутри помещений. Перед распаковкой проверить целостность упаковки. Внешний вид дверного полотна должен быть проверен покупателем при покупке изделия и до установки (врезки петель и замков)

Рекомендуется навешивать дверь на 3 петли

При установке дверного блока в регионах со значительным изменением влажности воздуха в различные времена года следует учитывать небольшие изменения размеров (увеличение во влажный период года и уменьшение в сухой), поэтому необходимо предусматривать зазор между коробкой и полотном 3 мм. Такое изменение размеров не приводит к ухудшению потребительских качеств товара и не является дефектом.

Перед установкой, особенно в зимний период, рекомендуется на 3-е суток внести их в помещениедляакклиматизации. Установку дверных блоков должен производить квалифицированный специалист.

1-соберите дверную коробку.

2– врежьте петли в дверное полотно, затем закрепите в дверной коробке.

3- дверное полотно с коробкой устанавливается в дверной проем по уровню, расклинивается и пенится.

Для монтажа коробки следует применять монтажную пену. После высыхания установите ручки.Более подробную информацию вы можете найти и изучить в интернете.

После установки дверного блока двери должны находиться в закрытом положении сутки (24 часа).

Двери не устанавливаются на анкерные болты, так как конструкция коробки не предусмотрена для установки анкеров).

Возможен разнотон в цвете отделки дверных полотен и погонажа.

При обнаружении дефектов производственного характера составляется акт, который направляется организации, осуществляющей продажу. Возврат на склад продукции осуществляется в стандартной упаковке. Без упаковки прием возвратных дверей и комплектующих не производится. Монтаж дверных блоков должен происходить в полностью отделанных помещениях, т.е. с окрашенными стенами и уложенными полами.

**3. Эксплуатация**

Приобретенная Вами дверь относится к изделиям нормальной влагостойкости и предназначена для эксплуатации внутри помещений при следующих условиях: интервал температур от +5 до +35С° с относительной влажностью воздуха от 30 до 60%.

Несмотря на то, что Ваша дверь имеет специальное износостойкое покрытие, избегайте грубого механического воздействия на нее, т.к. могут появиться сколы, задиры, потертости и, как следствие, ухудшение внешнего вида изделия. Открывание и закрывание дверей не должно производиться способами, вызывающими повреждение целостности полотна, коробки, наличника, а также повреждение покрытия.

Не допускать навешивание на дверное полотно и ручки каких-либо предметов (мокрое бельё,сумки,шубы, куртки) и т.д.

**Для сохранения потребительских свойств и увеличения срока службы дверей необходимо выполнять предписания настоящей инструкции.**

Не устанавливайте нагревательные или отопительные приборы вблизи дверей. Резкие колебания температуры окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин на покрытии и деформацию отдельных элементов полотна, коробки, наличника. ПОМНИТЕ это еще и ОГНЕОПАСНО!!!

Для ухода за поверхностью двери не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими абразивные материалы и сильные химические вещества, а также растворители. Используйте только нейтральные средства для ухода за мебелью в соответствии с инструкцией по их применению.

Не допускайте механического воздействия на полотно двери и элементы коробки и наличника, соприкосновения их с горячими предметами, попадания на них воды, прямых солнечных лучей, так как это может привести к потере целостности покрытия, изменению цвета, появлению царапин, сколов, потертостей и т.п.Не допускайте попадания на межкомнатную дверь смесей, имеющих кислотную или щелочную основу.

**При эксплуатации межкомнатных дверей в ванной комнате необходимо полностью проветривать помещение после использования ванной комнаты по назначению.**

**4. Гарантийные обязательства**

**- Срок гарантии 6 месяцев** со дня покупки (Ламинированные двери, Шпонированные двери, двери ПВХ, Экошпон).

- На прочность конструкции: клеевые соединения шпона, кромки, крепление декоративных элементов (багета, стекла).

- На прочность лакокрасочных покрытий: отсутствие существенных изменений внешнего вида лакокрасочного покрытия, отсутствие разрушений лакокрасочного покрытия, не связанных с внешним воздействием.

-На геометрию дверного полотна: на соответствие номинальным размерам, отсутствие отклонений от плоскости, перпендикулярности.

**Гарантия на межкомнатные двери не распространяются при следующих случаях:**

- Если недостатки товара были оговорены Продавцом при продаже товара.

- Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции товара.

- Если товар имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта.

- Если товар эксплуатировался не в соответствии со своим целевым предназначением или в условиях, для которых он не предназначен.

- Если товар имеет механические повреждения (как внутренние, так и внешние) полученные в результате неправильного хранения или эксплуатации.

- Если товар имеет механические повреждения (как внутренние, так и внешние) полученные в результате неправильной транспортировки или установки.

- Повреждения товара, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

- Если обнаружены растрескивание и разбухание деталей вследствие нарушения условий эксплуатации (непосредственный контакт с водой, либо эксплуатация в помещениях с пониженной или повышенной влажностью).

- В случае неквалифицированного монтажа;

Выявленные дефекты продукции, признанные возникшими по вине Производителя, устраняются за его счет.

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты полотна двери, элементов коробки и наличников, возникшие в результате нарушения Правил хранения, установки и эксплуатации.

С инструкцией по эксплуатации ознакомлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/